# Zugriff auf Handradzähleradresse (P-MANU-00003)

P-MANU-00003 | Zugriff auf Handradzähleradresse
Beschreibung | Dieser Parameter definiert, ob die Handradinkremente direkt von einem Zählerbaustein oder über das High Level Interface (HLI) eingelesen werden.
Parameter | hr_data[i].hr_zaehler_direct_access
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Handradzähleradresse liegt auf High Level Interface (HLI). Immer bei Betriebssystemen mit virtuellem Adressraum (z.B. RTWin, NT). 1: Handradzähleradresse liegt auf Hardware (HW). Z.Zt. nur für Betriebssysteme mit absolutem Adressraum (z.B. VxWorks, OS9) realisiert.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Handradinkremente werden direkt von einem Zählerbaustein gelesen. hr_data[0].hr_zaehler_direct_access 1 #Direkter Hardwarezugriff Handrad 1.