# ID 20203

Doppelprogrammierung einer Achse.
Beschreibung | Im gleichen NC-Satz wurde eine Achse mehrfach programmiert. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 X10 Y20 X10

:

`N1000 M30`

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Überflüssige Achsprogrammierung entfernen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.