# ID 70643

Antrieb liefert für eine stehende Achse keine gültigen Werte.
Beschreibung | Der Antrieb liefert über den Feldbus für eine stehende Achse keinen gültigen Wert.
Reaktion | Klasse | 5 | Gesteuerter Stopp der Achse, Regelkreis geöffnet.
Abhilfe | Klasse | 6 | Überprüfung der Busverbindung zum Antrieb sowie des Antriebsstatus. Mögliche Ursachen:

- Die Busverbingung zum Antrieb ist unterbrochen.
- Der Antrieb ist nicht bereit zum zyklischen Datenaustausch.

Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp P-AXIS-00020 der Achse
%3: | Aktueller Wert [-]
Gültigkennung für Istwerte der Antriebsdaten.
%4: | Satznummer [-]
Aktuelle Satznummer im NC-Programm
Fehlertyp | -