# ID 70612

Antrieb wird während aktivem Rundown erneut aktiviert.
Beschreibung | Beim Messen auf Festanschlag wurde ein Messwert erfasst, bevor die konfigurierte Freigabeposition für die Erfassung des Messwertes (P-AXIS-00776, P-AXIS-00777) erreicht wurde.
Reaktion | Klasse |  | Ausgabe der Fehlermeldung, Abbruch des NC-Programms
Abhilfe | Klasse |  | Parametrierung für Messen auf Festanschlag (P-AXIS-00774, P-AXIS-00775, P-AXIS-00776, P-AXIS-00777, P-AXIS-00778) überprüfen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Erfasster Messwert
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Startposition für die Erfassung des Messwertes (ein Wert von Null in Verbindung mit Wert 5 = FALSE, bedeutet, dass die Startposition noch nicht erreicht wurde). Der Wert wird durch P-AXIS-00776 und/oder P-AXIS-00777 bestimmt.
%4: | Aktueller Wert [-]
Bewegungsrichtung der Achse TRUE bedeutet Achse bewegte sich in positiver Achsrichtung.
%5: | Aktueller Wert [-]
Merker, ob die Startposition für die Erfassung des Messwertes überfahren wurde. Wenn der Merker TRUE ist, steht die Startposition in Wert 3, sonst ist diese Null.
Fehlertyp | -