# ID 70266

Antrieb soll bewegt werden, obwohl Encoder geparkt ist.
Beschreibung | Eine Achse soll bewegt werden obwohl der Geber dieser Achse aufgrund eines HLI-Kommandos geparkt ist. Siehe auch MCControlBoolUnit_Mode0 für CNC Version < 2800 lr_mc_control.mode_0 für CNC Version > 2800
Reaktion | Klasse | 5 | Sofortiger Stopp der Achse.
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Interpolationder Achse Kommando ‚Geber parken’ zurücksetzen [HLI// MCControlBoolUnit_Mode1].
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Satznummer [-]
Wert des Geber-Zustandswortes (GX_ZSW).
%3: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.