# ID 70406

Anzahl der konfigurierten Anwender-Telegrammelemente zu groß.
Beschreibung | Bei der Konfiguration von Antriebsfunktionen wurde die zulässige Anzahl der in den zyklischen Prozessdaten zu schreibenden Telegrammelemente (P-AXIS-00398) überschritten. Siehe [FCT-A10// Kapitel: Beschreibung]
Reaktion | Klasse | 7 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Im NC-Programm den Wert des VAL-Elements anpassen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp (P-AXIS-00020)..
%3: | Grenzwert [-]
%4: | Grenzwert [-]
%5: | Aktueller Wert [-]
Name der Antriebsfunktion, bei der die Überschreitung auftrat.
Fehlertyp | -