# ID 110221

Tippgeschwindigkeit ueberschreitet maximale Achsgeschwindigkeit.
Beschreibung | Die eingestellte maximale Geschwindigkeit für kontinuierlichen Handbetrieb P-AXIS-00077 ist höher als die allgemeine maximale Achsgeschwindigkeit P-AXIS-00213.
Reaktion | Klasse | 1 | Geschwindigkeit wird auf maximalen Achsgeschwindigkeit begrenzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter in Achsliste korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
P-AXIS-00077
%3: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
%4: | Instanz [-]
Aktuelle Getriebestufe P-AXIS-00136
%5: | Oberer Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
Maximale Achsgeschwindigkeit im Handbetrieb P-AXIS-00213
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.