# Bitnummer Prozessdatum 'Messtaster 1 betätigt' (P-AXIS-00680)

P-AXIS-00680 | Bitnummer Prozessdatum 'Messtaster 1 betätigt'
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird angegeben, in welchem Bit des in P-AXIS-00679 konfigurierten Prozessdatums die Information, dass Messtaster 1 betätigt ist, übertragen wird. Das niederwertigste Bit im Prozessdatum hat dabei die Nummer 0, der Maximalwert hängt von der Größe des verwendeten Prozessdatums ab.

Bei Verwendung des SERCOS-Statuswortes zur Übertragung des 'Messtaster 1 betätigt' -Bits können nur die Bitnummern 6 und 7 verwendet werden (Echtzeitstatusbits 1 und 2).

Parameter | antr.sercos.probe_1_realtime_bits.probe_actuated.bit_nr
Datentyp | SGN16
Datenbereich | -1 … MAX(SGN16)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | -1
Antriebstypen | SERCOS
Anmerkungen | Falls die hier konfigurierte Bitnummer ungültig ist, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung P-ERR-110611 und die Achsparameter P-AXIS-00118 (messachse) sowie P-AXIS-00098 (kasto_achse) werden zurückgesetzt, um die Durchführung einer Messfahrt bzw. Kantenstoßen mit einem unvollständig konfigurierten Messtaster zu verhindern.