# ID 120285

Achstausch bei aktiver Spline-Interpolation.
Beschreibung | Bei aktiver Akima oder B-Spline-Interpolation dürfen keine Achsen getauscht werden. Weitere Informationen zur Spline Funktion siehe [PROG// Kapitel: Akima-Spline-Interpolation]. [PROG// Kapitel: B-Spline-Interpolation].
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Abgeben oder Anfordern von Achsen im CNC Programm Spline Funktion deaktivieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.