# Parametrierung

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P1 | Bezugsebene (absolut)
@P2 | Rückzugsebene (absolut)
@P3 | Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4 | Taschentiefe (relativ zur Bezugsebene )
@P5 | Maximale Zustellung in Z
@P6 | Maximale Zustellung in XY (Maximal V.G.WZ_AKT.R wird empfohlen um Restmaterial zu vermeiden)
@P50 | Identifikationsnummer der Taschenkontur

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Steigung der Eintauchhelix Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P8 | Radius der Eintauchhelix Standardwert = 50% des Werkzeugradius
@P15 | Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16 | Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0
@P20 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21 | Zustellvorschub beim Schruppen in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen
@P23 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene
@P25 | Spindeldrehzahl beim Schlichten (Angaben in U/min) Standardwert ist die Spindeldrehzahl bei Zyklusaufruf
@P30 | Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlauffräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlauffräsen
@P31 | Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schruppen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert)
@P32 | Zustellmodus in Z 1: Senkrecht 2: Helikal (Standard)
@P135 | Maximale Zustellung in XY beim Randschlichten Standardwert ist die maximale Zustellung in XY beim Schruppen
@P170 | Maximale Zustellung in XY beim Bodenschlichten Standardwert ist die maximale Zustellung in XY beim Schruppen
@P171 | Vorschubgeschwindigkeit beim Eintauchen in bereits gefräste Bereiche Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für die Zustellung in Z
@P51 | Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P52 | Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P53 | Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P54 | Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P55 | Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P56 | Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P57 | Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P58 | Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P59 | Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P60 | Identifikationsnummer einer Inselkontur

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Abb.: SysMillContourPocket - 2D Ansicht

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:

Abb.: SysMillContourPocket - 3D Ansicht