# ID 20035

Abweichung des prog. Mittelpunkts zum berechneten zu groß.
Beschreibung | Bei aktiver Mittelpunktskorrektur (G165) wird aus den programmierten Mittelpunktskoordinaten I,J,K ein Mittelpunkt berechnet. Weicht dieser berechnete Mittelpunkt vom programmierten Mittelpunkt zu sehr ab (P-CHAN-00059), wird die vorliegende Fehlermeldung erzeugt.

Beispiel:

Falsch:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G02 X10 I7 F1000

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G02 X10 I5 F1000

`N1000 M30`

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Mittelpunktskoordinaten anpassen. Prüfen, in welchem Maßsystem (Absolut/Relativ) der Mittelpunkt programmiert ist (G161/G162). Eventuell fehlende Mittelpunktskoordinaten ergänzen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
%2: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.