# Optimiertes Polynomüberschleifen (P-CHAN-00259)

P-CHAN-00259 | Optimiertes Polynomüberschleifen bei Übergängen mit Kreissätzen
Beschreibung | Wird das Polynomüberschleifen vom Typ 4 (#CONTOUR MODE [DEV ...] ) angewendet, so können durch zusätzliches Setzen des Parameters Übergänge mit Kreissätzen schneller durchfahren werden. Bei angewählter Rucküberwachung in Polynomsätzen (P-CHAN-00110, check_jerk_ on_poly_path auf 1 oder 2) glättet die Optimierung den Verlauf der Krümmung und erhöht damit den Vorschub. Besondere Vorteile ergeben sich bei tangentialen Übergängen mit Kreissätzen.
Parameter | opt_contour_mode
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0: Nicht aktiv (Standard). 1: Optimiertes Polynomüberschleifen aktiv. 2: Optimiertes Polynomüberschleifen aktiv, auch für Orientierungsachsen.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |

Abb.: Beispiel: Taschenfräszyklus mit Polynomüberschleifen
Abb.: Vorschub entlang der Kontour mit opt_contour_mode=0
Abb.: Vorschub entlang der Kontur mit opt_contour_mode=1

Die Verringerung der Bearbeitungszeit in diesem Beispiel beträgt 18%!