# Maximaler V.I.-Nutzspeicher in Bytes (P-CHAN-00522)

P-CHAN-00522 | Maximaler V.I.-Nutzspeicher in Bytes
Beschreibung | Der Parameter definiert den maximalen Speicher in Bytes, der beim Hochlauf der Steuerung für V.I-Variablen bereitgestellt wird.
Parameter | configuration.decoder.vi_memory
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ... MAX(UNS32)
Dimension | ---
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3080.14 bzw. V3.1.3107.48 Für die Nutzung von V.I.-Variablen muss die Anzahl und der maximal genutzte Speicher angegeben werden. Der Speicher sollte so gewählt werden, dass immer alle Einzelvariablen und Arrays hineinpassen.