# Wirkung der Feedholdsteuersignale (P-AXIS-00529)

P-AXIS-00529 | Wirkung der Feedholdsteuersignale im Handbetrieb
Beschreibung | Der Parameter legt den Einfluss der kanal- und achsspezifischen Feedholdsteuersignale auf die Handbetriebsbewegung fest. Hierbei wird unterschieden zwischen den Varianten exklusiver Handbetrieb (G200) und inklusiver Handbetrieb (G201). Dadurch kann z.B. eine Achse über Handbetrieb bewegt werden, obwohl die Bewegung im Bahnkanal wegen einem Kanalfeedhold steht.

Über Parameter P-AXIS-00540 kann der Modus der Feedholdschnittstelle bestimmt werden.

Parameter | handbetrieb.feedhold_mode
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0: Bei G200 und G201 sind kanal- und achsspezifischer Feedhold wirksam. 1: Bei G201 ist nur achsspezifischer Feedhold wirksam, bei G200 sind kanal- und achsspezifischer Feedhold wirksam. 2: Bei G200 und G201 ist nur achsspezifischer Feedhold wirksam.
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |