# Global or channel-specific output of display data (P-STUP-00040)

P-STUP-00040 | Global or channel-specific output of display data
Description | This parameter defines whether visualisation data is written to a FIFO output for each channel or whether the visualisation data of all channels is written to a global FIFO output.
Parameter | single_protocol_fifo
Data type | BOOLEAN
Data range | 0: Channel-specific output of visualisation data 1: Common output of visualisation data.
Dimension | ----
Default value | 0 *
Remarks | * 1 as of CNC Build V3.1.3038