# ID 50573

Haltend aktive Messfunktion wurde nicht deaktiviert.
Beschreibung | Über den Kanalparameter P-CHAN-00153 wird beim Kantenstossen gesteuert ob das Beenden des Messzyklus bzw. des SERCOS Kommandos S-0-170 implizit oder gesteuert über G107 erfolgt. Im vorliegenden Fehlerfall fehlt die Deaktivierung über G107 am Programmende.

Weitere Informationen zu Kantenstoßen siehe [PROG// Kapitel: Das Kantenstoßen].

Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Programmende bzw. M30 korrekte Abwahl mit G107 durchführen
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.