# ID 70250

Ungültige Auflösung der Masterachse für Kreuzkompensation.
Beschreibung | Die Korrekturwerte für die Kreuzkompensation wurden in der zugehörigen Korrekturwertliste in Inkrementen angegeben. Dies ist nur für eine Wegauflösung des Messsystems von eins (s. P-AXIS-00234, P-AXIS-00233) erlaubt. Die Masterachse, deren Position die Slaveachse beeinflusst, verwendet jedoch eine Wegauflösung ungleich eins.

Siehe:

[COMP// Kapitel: Kreuzkompensation]]

[FCT-C5// Kapitel: Kreuzkompensation]

Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse und Ausschalten der Kompensation für die Slaveachse
Abhilfe | Klasse | 7 | Wert des Parameters P-COMP-00003 in der Korrekturwertliste auf eins ändern und Korrekturwerte metrisch (in 0,1 µm) angeben.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der Slaveachse s. P-AXIS-00016
%2: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Masterachse s. P-AXIS-00016, P-COMP-00005
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Wegauflösung des Messsystems der Masterachse s. P-AXIS-00233, P-AXIS-00234
%4: | Erwarteter Wert[-] ]
Erwartete Wegauflösung des Messsystems s. P-AXIS-00233, P-AXIS-00234
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.