# Positionsfenster für Genauhalt (P-AXIS-00236)

P-AXIS-00236 | Positionsfenster für Genauhalt
Beschreibung | Für die Funktion 'Genauhalt' (der zugehörige NC-Befehl G60 wird in [PROG] beschrieben) wird hiermit ein Bereich definiert, in welchem sich die Achse 'in Position' befindet (|window| ≥ |Schleppabstand|). Diese Überwachung erfolgt im Lageregler, wenn die Achse nicht interpoliert wird.
Parameter | getriebe[i].window
Datentyp | SGN32
Datenbereich | 0 ≤ window ≤ MAX(SGN32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001°
Standardwert | 500
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |