# Einstellungen für die Softwareendschalterüberwachung

Es wird unterschieden zwischen sollwertseitiger und istwertseitiger Softwareendschalter-überwachung.

Die sollwertseitige Softwareendschalterüberwachung erfolgt im Automatikbetrieb in der Look-Ahead Funktion, bei Handbetrieb im Bahninterpolator.

Die istwertseitige Softwareendschalterüberwachung wird im Lageregler durchgeführt. In der folgenden Abbildung sind die Parameter für die Softwareendschalterüberwachung skizziert.

Abb.: Soll- und istwertseitige Softwareendschalterüberwachung

## Weiterführende Informationen

- Toleranzband für Softwareendschalter (P-AXIS-00179)
- Positiver Softwareendschalter (P-AXIS-00178)
- Negativer Softwareendschalter (P-AXIS-00177)
- Sollwertseitige Endschalterüberwachung im Lageregler aktivieren
- Verhalten der Software-Endschalter (P-AXIS-00554)
- Softwareendschalterüberwachung aus- / einschalten (P-AXIS-00705)
- Logische Achsnummer der Masterachse für Software-Endschalterabhängigkeit (P-AXIS-00558)
- Positiver Softwareendschalter der abhängigen Achse (P-AXIS-00559)
- Negativer Softwareendschalter der abhängigen Achse (P-AXIS-00560)