# ID 50412

Zeitueberschreitung bei SPS-Reset Achse.
Beschreibung | Bei Beauftragung eines CNC-Reset hat die SPS die Resetanforderung für die Achse nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit quittiert.
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | NC Reset durchführen. SPS-Task und SPS-Projekt prüfen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Oberer Grenzwert [µs]
Maximale Zeitdauer für Resetquittierung nach Resetanforderung.
Fehlertyp | -