# ID 70402

Setzen/ruecksetzen von Bits mit #DRIVE-Befehl wird fuer diesen Kommunikationstyp nicht unterstuetzt.
Beschreibung | Im Achsparameter P-AXIS-00399 wurde als Datentyp ‚BITARRAY_16’ oder ‚BITARRAY_32’ konfiguriert, obwohl das bitweise Schreiben von Antriebswerten für die in P-AXIS-00397 konfigurierte Kommunikationsart nicht unterstützt wird. Siehe auch: [PROG// Kapitel: Antriebsunabhängiges Schalten von Antriebsfunktionen]
Reaktion | Klasse | 7 | Ausgabe einer Fehlermeldung, die Auswertung der Antriebsfunktionen wird abgebrochen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Entweder P-AXIS-00399 oder P-AXIS-00397 anpassen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Aktueller Wert [-]
Name der konfigurierten Antriebsfunktion (P-AXIS-00396).
%3: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp (P-AXIS-00020).
%4: | Fehlerhafter Wert [-]
Konfigurierter Kommunikationstyp (P-AXIS-00397).
%5: | Fehlerhafter Wert [-]
Konfigurierter Datentyp (P-AXIS-00399).
Fehlertyp | -