# Allgemein

## Achtung

Der Werkzeugdurchmesser darf nicht größer als der Abstand zwischen dem Sender und Empfänger des Lasers sein.

Diese 3 Dateien müssen vorhanden sein und vor der Benutzung konfiguriert werden, da ansonsten die Zyklen nicht lauffähig sind:

1. SysCalibConfigLaser.nc
2. SysCalibConfigLaserOn.nc
3. SysCalibConfigLaserOff.nc

Bei Werkzeugbruch stoppt die Maschine mit der Fehlermeldung P-ERR-13461.

Sollte der Verschleiß außerhalb der angegebenen Toleranz liegen, stoppt die Maschine mit der Fehlermeldung P-ERR-13450.

## Weiterführende Informationen

- Konfigurationsdateien
- Pre- und Post-Dateien
- Allgemeiner Zyklus Ablauf