# Offset beim Aktivieren (P-MANU-00012)

P-MANU-00012 | Offset beim Aktivieren
Beschreibung | Über den Parameter wird festgelegt, ob bei Aktivierung des Handradbetriebs auf den Handradzählerstand absolut oder relativ aufgesetzt wird.
Parameter | hr_data[i].hr_abs_pos_init
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Relatives Aufsetzen auf Handradzählerstand beim Aktivieren des Handradbetriebs. 1: Absolute Übernahme des Handradzählerstandes beim Aktivieren des Handradbetriebs.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Beim typischen Handradbetrieb ist der relative Modus sinnvoll, d.h. es erfolgt keine Verfahrbewegung, auch wenn der Zählerstand des Handrades bei Aktivierung des Handradbetriebs nicht 0 ist.