# ID 120603

Liftachse darf während Liftbewegung nicht programmiert werden.
Beschreibung | Die Liftachse wird während der Liftbewegung von der Steuerung kommandiert. Deshalb ist eine Programmierung von Bewegungen der Liftachse während der Liftbewegung nicht möglich.
Reaktion | Klasse | 2 | Liftbewegung wird nicht ausgeführt. Alle Achsen Stopp.
Abhilfe | Klasse | 6 | Entfernen der programmierten Bewegungen für die Liftachse zwischen LIFT_START und LIFT_END.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.