# Modus Geschwindigkeitsoverride (P-AXIS-00491)

P-AXIS-00491 | Modus Geschwindigkeitsoverride zur Auswahl der wirksamen Overrideschnittstelle
Beschreibung | Dieser Parameter dient zur Auswahl der wirksamen Overrideschnittstelle(n) von unabhängigen Achsen.
Parameter | kenngr.indp_override_mode
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0: Vorschuboverride aus Kanalschnittstelle (Default). 1: Minimum Vorschuboverride aus Kanal- und Achsschnittstelle 2: Vorschuboverride aus Achsschnittstelle
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Der Begriff unabhängige Achsen umfasst alle Funktionen mit Einzelachsinterpolatoren (INDP, SAI) außer dem Handbetrieb.