# Gewindeschneiden mit endlos drehender Spindel (G33)

## Ein-/mehrgängige Gewinde

Beim Gewindeschneiden mit endlos drehender Spindel (G33) wird die Bahnbewegung auf den Nulldurchgang der Spindeldrehung synchronisiert. Der Gewindeschnitt kann deshalb auch in mehreren, aufeinanderfolgenden Durchgängen erfolgen. Durch optionale Angabe eines Versatzwinkels können auch mehrgängige Gewinde gefertigt werden.

Für das Erzielen eines guten Bearbeitungsergebnisses und zur Minimierung von Konturfehlern kann für die Spindel sowie für die Bahnachsen eine Vorsteuerung angewählt werden.

## Programmierung

Syntaxbeispiel für ZX-Ebene (Z Längsachse, X Zustellachse):
G33 Z.. K.. [ <Spindelname>.OFFSET=.. ] | modal

G33 | Gewindeschneiden mit endlos drehender Spindel. Die G33-Funktion ist haltend wirksam. Der nächste Bewegungssatz mit einer haltenden Satzart (G00, G01, G02, G03, Spline, Polynom) wählt das Gewindeschneiden ab.
Z.. | Zielposition ("Gewindelänge") in [mm, inch]
K.. | Die Gewindesteigung wird bei aktivem Gewindeschneiden in der Einheit [mm/U, inch/U] ohne Vorzeichen über die Adressbuchstaben I, J und K programmiert. Diese sind gemäß DIN 66025 der X-, Y-, und Z-Achse zugeordnet. Die Gewindesteigung ist bis zum Programmende haltend wirksam und darf bei Anwahl von G33 nicht Null sein. Der Vorschub wird nicht über das F-Wort programmiert, sondern ergibt sich aus der Spindeldrehzahl und der Gewindesteigung.

Die Steigung von Längsgewinden bzw. Kegelgewinden mit einem Neigungswinkel kleiner als 45° wird über den Adressbuchstaben K angegeben, wenn die Z-Achse Längsdrehachse ist. Bei Plangewinden bzw. Kegelgewinden mit einer Steigung größer oder gleich 45° erfolgt die Angabe der Steigung über I, wenn als Plandrehachse die X-Achse verwendet wird und über J, wenn die Y-Achse verwendet wird. In der nachfolgenden Abbildung sind Beispiele für die Angabe der Gewindesteigung über die Adressbuchstaben in der Z-X-Ebene dargestellt.

<Spindelname>.OFFSET=.. | Gewindeversatzwinkel in [°] im Modulobereich der Spindel. Optional, ist nur bei mehrgängigen Gewinden erforderlich. Der Versatzwinkel ist bis Programmende haltend wirksam. Spindelbezeichnung gemäß P-CHAN-00053. Das "="-Zeichen ist optional.

Steigungsangaben I, K bei Längsgewinde

Abb.: Angabe der Gewindesteigung bei Längsgewinde

Steigungsangaben I, K bei Kegelgewinde

Abb.: Angabe der Gewindesteigung bei Kegelgewinde

## Programmierbeispiel

Gewindeschneiden mit endlos drehender Spindel (G33)

G33 Z.. K.. [S.OFFSET=..]

Abb.: Darstellung der Beispielgeometrie

Schneiden eines Längsgewindes (M70x1.5) in mehreren Schnitten:

%L Laengsgewinde

N100 G33 Z48 K1.5 ;Gewindegang schneiden

N110 G00 X72 ;Rückzug und Fahren

N120 Z105 ;auf Startposition

N130 M29 ;Unterprogrammende

%G33 (Gewindetiefe 0.92 mm)

N10 G51 ;Anwahl Durchmesserprogrammierung

N15 T1 D1 M03 S400 ;Werkzeuganwahl, Spindel starten

N20 G00 X72 Z105 ;Anfahren

N25 G01 X69.54 F1000 ;Auf 1. Schnitttiefe positionieren

N30 LL Längsgewinde ;1. Gewindeschnitt

N35 G01 X69.08 ;Auf 2. Schnitttiefe positionieren

N30 LL Längsgewinde ;2. Gewindeschnitt

N35 G01 X68.62 ;Auf 3. Schnitttiefe positionieren

N30 LL Längsgewinde ;3. Gewindeschnitt

N35 G01 X68.16 ;Auf Endtiefe positionieren

N30 LL Längsgewinde ;4. Gewindeschnitt

N35 G01 X68.16 ;Erneut auf Endtiefe positionieren

N30 LL Längsgewinde ;Leerschnitt

N60 M05 X150 Z200 ;Fahren auf Endposition

N65 M30 ;Programmende

Schneiden eines 2-gängigen Längsgewindes (M70x1.5)

%G33_2 (2 Gewindegänge, Gewindetiefe 0.92 mm)

N10 G51 ;Anwahl Durchmesserprogrammierung

N15 T1 D1 M03 S40 ;Werkzeuganwahl, Spindel starten

N20 G00 X72 Z105 ;Anfahren

N25 G01 X68.16 F1000 ;Auf Gewindetiefe positionieren

N30 G33 Z48 K1.5 ;1. Gewindegang schneiden

N35 G00 X72 ;Rückzug und Fahren

N40 Z105 ;auf nächste

N45 G01 X68.16 ;Startposition

N50 G33 Z48 K1.5 S.OFFSET=180 ;2. Gewindegang schneiden bei 180°

N55 G00 X72 ;Rückzug und Fahren

N60 M05 X150 Z200 ;auf Endposition

N65 M30 ;Programmende

Schneiden eines Kegelgewindes

%L Kegelgewinde

N010 G33 Z90 X1 I5.0 ;Gewindegang schneiden (Bezug I)

; N010 G33 Z90 X1 K5.0 ;Gewindegang schneiden (Bezug K)

N020 G00 X72 ;Rückzug und Fahren

N030 Z105 ;auf Startposition

N040 M29 ;Unterprogrammende

%G33

N050 G00 X0 Y0 Z0

N060 G18

N070 G51 ;Anwahl Durchmesserprogrammierung

N080 D1 M03 S1 ;Werkzeuganwahl, Spindel starten

N090 G00 X105 Z105 ;Anfahren

N100 G01 X100 F1000 ;Auf 1. Schnittiefe positionieren

N110 LL Kegelgewinde ;1. Gewindeschnitt

N120 M05 X150 Z200 ;Fahren auf Endposition

N130 M30 ;Programmende