# ID 21737

Doppelprogrammierung bei der Beschleunigungsgewichtung.
Beschreibung | Die spindelspezifische Beschleunigungsgewichtung G130 wurde für die entsprechende Spindel im NC-Satz mehrfach programmiert. Beispiel: Falsch: N10 S[G130=80 M03 S1000 G130=60] :

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Syntax prüfen und anpassen. Redundanz entfernen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.