# Mehrfaches Restweg verwerfen mit Eilgangfahrt G00

## Programmierbeispiel

Mehrfaches Restweg verwerfen mit Eilgang

Simuliertes HLI-Signal "delete distance to go" bevor das Ende des ersten "delete distance to go" erreicht ist.

%deldisttogo4

N010 X0 Y0 Z0

N020 X100 F1000

N025 G1 Z30

N029 G02 Y200 J100

N032 G00 Y220

N033 X111

N034 Y50

N035 X80

N040 X0 Y0

M30

Abb.: Restweg verwerfen mit Bewegung im Eilgang G00