# ID 110482

Invalid range of values for homing with encoder overflow evaluation.
Description | Axis parameter P-AXIS-00355 is out of value range.
Response | Class | 1 | Warning output, correction of this parameter to 0, this activates a drive type-dependent standard assignment.
Solution | Class | 1 | Enter the correct value for P-AXIS-00355.
Parameter | %1: | Logical axis number [-]
%2: | Error value [-]
%3: | Lower limit value [-]
%4: | Upper limit value [-]
%5: | Corrected value [-]
Error type | 2, Error message by data transfer from parameter list into control device.