# ID 21042

Logische Achsnummer außerhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Innerhalb der Spindelprogrammierung ist eine logische Spindelachsnummer programmiert, die den zulässigen Wertebereich überschreitet.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Achstauschbefehl prüfen und ändern.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafte logische Achsnummer der Spindel. P-AXIS-00016,
%2: | Unterer Grenzwert [-]
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.