# Parameter

ID | Parameter | Beschreibung
--- | --- | ---
P-CHAN-00145 | kin_trafo_display | Aktivierung von TCP Anzeigedaten
P-CHAN-00399 | provide_channel_interface.track_cs | Automatisches Freischalten der Kanalschnittstelle für dynamische CS-Synchronaktionen
P-STUP-00074 | configuration.channel[i].interpolator.dyn_cs_history_max | Anzahl der aufgezeichneten Ein- und Ausgangswerte des dynamischen CS

## Weiterführende Informationen

- Kanalparameter
- Hochlaufparameter