# ID 70649

Referenzieren auf Festanschlag ist für gekoppelte Achsen nicht möglich.
Beschreibung | Bei aktiver Achskopplung ist es nicht möglich auf Festanschlag zu referenzieren.
Reaktion | Klasse | 6 | Geführter Stopp für die Achsgruppe.
Abhilfe | Klasse | 6 |

- Andere Methode der Referenzierung wählen
- Entkoppeln der Achsen vor Referenzpunktfahrt

Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.