# ID 21542

Nach dem Unterprogramm- oder Zyklusaufruf sind keine weiteren NC-Befehle erlaubt.
Beschreibung | Nach einem Unterprogrammaufruf mit L, LL oder L CYCLE dürfen im gleichen NC-Satz keine weiteren NC-Befehle programmiert sein. Beispiel: Falsch: N10 G91 X100 L GLOBALUP.NC Y200 C60 N20 G90 X100 LL LOCALUP.NC Z300

N20 G01 X100 L CYCLE […] Y200 F2000

Richtig:

N10 G91 X100 Y200 C60 L GLOBALUP.NC

N20 G90 X100 Z300 LL LOCALUP.NC

N20 G01 X100 Y200 F2000 L CYCLE […]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Falsch positionierte NC-Befehle vor den Unterprogrammaufruf oder eventuell in nächsten NC-Satz verschieben.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.