# Automatisches Ausrichten einer Nachführachse (P-CHAN-00101)

P-CHAN-00101 | Automatisches Ausrichten einer Nachführachse
Beschreibung | Bei der Verwendung der Achsnachführung (siehe P-CHAN-00095) kann durch den Parameter die Nachführachse automatisch tangential zum ersten Konturelement ausgerichtet werden. Bei Moduloachsen erfolgt die Ausrichtbewegung auf dem kürzest möglichen Weg. Während der Ausrichtbewegung wird immer auf der Bahnkontur angehalten.
Parameter | auto_align_tracking_axis
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Der Offset der Ausrichtung der Nachführachse zum ersten Konturelement zum Zeitpunkt der Anwahl bleibt während der Nachführung erhalten! Um eine tangentiale Ausrichtung der Nachführachse zum ersten Konturelement zu erreichen, muss diese Ausrichtbewegung programmiert sein.

1: Nachführachse wird bei Anwahl automatisch tangential zum ersten Konturelement ausgerichtet. Es muss keine Ausrichtbewegung programmiert sein.

Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |