# ID 120144

Positiver Softwareendschalter überfahren.
Beschreibung | Bei aktivem Polynomüberschleifen das programmierte Konturelement außerhalb des positiven Softwareendschalters. Das Konturelement wird nicht mehr gefahren. Alle vorausgehenden Sätze bis zu dem detektierten Konturelement werden noch gefahren. Die Position des Softwareendschalters wird durch den Parameter P-AXIS-00178 festgelegt und kann im NC-Programm durch G99 verändert werden.

Siehe auch [PROG// Kapitel: Polynomüberschleifen], [FCT-A2// Kapitel: Beschreibung].

Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | CNC Programm und Verschiebungen prüfen, Kontur innerhalb der Softwareendschalter programmieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Achse.
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Aktuelle Achsposition.
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Position Softwareendschalter P-AXIS-00178.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.