# Parameter

Neben den hier beschriebenen Versorgungsparametern ist eine Konfiguration des Messtasters notwendig. Informationen hierzu sind im Kapitel Konfigurationsdatei zu finden.

Die (kalibrierten) Parameter des Messtasters (Radius, Länge und Versatz in X- und Y-Richtung) werden über die Werkzeugparameter vorgegeben.

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P2 | Bohrungsdurchmesser
@P19 | Vorpositionierung entlang der Z-Achse

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS) G159=1 bis G159=9 und G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G159=" oder "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben Nur mit aktivem G53 beim Zyklusaufruf erlaubt.
@P9 | Verschieben des Messpunktes entlang der X-Achse
@P10 | Verschieben des Messpunktes entlang der Y-Achse
@P13 | Sicherheitsabstand zum Vorpositionieren [mm, inch] Standardwert = Durchmesser des Tasters
@P33 | Überfahrbereich (ohne Vorzeichen) [mm, inch] Zusätzlicher Verfahrweg, der über die erwartete Werkstückkante/Werkstückfläche geht Standardwert = 5

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.