# ID 20493

Negativer Handbetriebsoffset darf nicht positiv sein.
Beschreibung | Bei der Programmierung des NC-Befehls #MANUAL LIMITS[...] bzw. #SET OFFSET[...] wird in der eckigen Klammer die negative Offsetgrenze mit einem positiven Wert angegeben. Weitere Informationen unter [PROG//Kapitel: Handbetrieb – Vorgabe der Offsetgrenzen]

Syntaxbeispiel:

Falsch:

N10 #MANUAL LIMITS [AX=X NEGATIVE=5.0 POSITIVE=5.0]

Richtig:

N10 #MANUAL LIMITS [AX=X NEGATIVE=-5.0 POSITIVE=5.0]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. In der Klammerung muss die negative Offsetgrenze mit einem negativen Wert programmiert werden.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Wert der negativen Offsetgrenze
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.