# Kopplungsverhalten bei Abfall der Vorschubfreigabe (P-AXIS-00309)

P-AXIS-00309 | Kopplungsverhalten bei Abfall der Vorschubfreigabe bei Camming / Gearing
Beschreibung | Behandlung der Cam/Gear-Kopplung wenn die Geschwindigkeitsüberwachung greift.
Parameter | cam_gear.keep_coupling_on_fe_drop
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Bei einem Abfall des 'feed_enable' Watchdog wird die Cam/Gear - Koppelung gelöst. Die Achse bremst mit dem Stromgrenzenparameter und geht in den Fehlerzustand. 1: Bei einem Abfall des 'feed_enable' Watchdog die Cam/Gear - Koppelung aufrechterhalten. Der sichere Zustand muss durch Anhalten der Masterachse hergestellt werden.
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |