# Filter - Bandbreite (P-AXIS-00080)

P-AXIS-00080 | Bandbreite des achsspezifischen Sollwertfilters
Beschreibung | Angabe vom Kehrwert der Bandbreite für die Filtertypen Bandpass und Bandstop. Nachfolgende Abbildung verdeutlicht das Verhalten des Parameters.
Parameter | filter[i].guete
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 1 ≤ guete ≤ 10
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 1.0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |