# ID 60269

Eine aktive Spindel die nicht in Betriebsart Machine Lock ist wurde von Kanal im Machine Lock beauftragt.
Beschreibung | Eine Spindel die sich nicht in der Betriebsart „Machine Lock“ befindet wurde von einem Kanal beauftragt, der sich in der Betriebsart „Machine Lock“ befindet. Während eine Spindel einen Auftrag ausführt kann sie nicht durch einen weiteren Auftrag der von einem Kanal in der Betriebsart „Machine Lock“ beauftragt wurde unterbrochen werden.
Reaktion | Klasse | 3 | Abrupter Stopp für Achse.
Abhilfe | Klasse | 6 | Durchführen eines Reset, oder Stoppen der Spindel den Wechsel der Betriebsart zu ermöglichen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der Spindel
%2: | Aktueller Wert [-]
Kanalnummer des Kanals der sich nicht in der Betriebsart „Machine Lock“ befindet und die Spindel beauftragte.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.