# ID 120615

Gleichzeitige Programmierung von M-/H-Funktionen vom Synchronisationstyp MNS_SNS mit und ohne wegbezogener Vorausgabe nicht möglich.
Beschreibung | M- und H-Funktionen vom Synchronisationstyp MNS_SNS sind mit und ohne wegbezogener Vorausgabe möglich. In einer NC-Zeile dürfen entweder M-/H-Funktionen mit oder ohne wegbezogener Vorausgabe verwendet werden.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.