# SysMillSlot - Kreisförmig angeordnete Nuten fräsen

Dieser Zyklus dient dem Fräsen von kreisförmig angeordneten Nuten.

Im Zyklus wird das Werkzeug pro Nut inkrementell entlang der Z-Achse zugestellt und die Nut wird für jede Bearbeitungshöhe ebenenweise schrittweise von innen nach außen ausgefräst. Zum Fräsen der Nuten wird das Werkzeug immer über dem Zentrum der Nut abgesenkt. Schneidet der Fräser nicht über Mitte, so können die Nuten im Zentrum vor dem Ausführen des Zyklus vorgebohrt werden.

Abb.: Kreisförmig angeordnete Nuten fräsen

## Weiterführende Informationen

- Ablauf
- Parametrierung
- Syntax
- Programmierbeispiel