# ID 14063

Die Reihenfolge der Messungen zur Bestimmung von C0, A0 und A90 wurde nicht eingehalten.
Beschreibung | Die Abfolge zur Messung der Stellung von A- und C- Achse, sowie zur Korrektur des Kardanwinkels muss eingehalten werden, da die Messungen auf Ergebnissen der vorangegangenen aufbauen bzw. von bereits erfolgten Korrekturen ausgehen. 1. Im aufrufenden Programm muss zuerst die Messung C0 und Kardanwinkel gestartet werden: V.P.MEASURE_C0_A0_A90 = 1 C0 muss mit dem ausgegebenen Wert korrigiert werden.

2. Als zweites muss die A0 Stellung gemessen werden: V.P.MEASURE_C0_A0_A90 = 2 A0 muss mit dem ausgegebenen Wert korrigiert werden.

3. Zuletzt muss die Messung von A+/-90 gestartet werden: V.P.MEASURE_C0_A0_A90 =

3. Der Kardanwinkel muss mit dem ausgegebenen Wert korrigiert werden.

Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Kontaktieren Sie den Maschinenhersteller.
Parameter | %1: | Aktueller Wert
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm