# ID 20995

Signalnummer ausserhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Die Signalnummer (ID) innerhalb des Befehls #SIGNAL bzw. #WAIT liegt ausserhalb des zulässigen Wertebereichs.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Korrektur der Signalnummer im NC-Programm.
Parameter | %1: | Aktueller Wert[-]
Fehlerhafte Signalnummer
%2: | Unterer Grenzwert[-]
Minimaler Wert der Signalnummer
%3: | Oberer Grenzwert[-]
Maximaler Wert der Signalnummer
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.