# MDT-Identnummer (P-AXIS-00090)

P-AXIS-00090 | MDT-Identnummer (SERCOS)
Beschreibung | Mit dem Parameter wird die SERCOS-Identnummer eines Telegrammeintrags definiert. Es wird die Sequenz im MDT-Telegramm festgelegt
Parameter | antr.sercos.mdt[i].ident_nr
Datentyp | UNS16
Datenbereich | gemäß SERCOS-Spezifikation + Erweiterung
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | SERCOS
Anmerkungen | Dieser Parameter wird automatisch in TwinCAT-Systemen gesetzt.