# Ablauf

Bei einer Durchgangs-/Zentrierbohrung bohrt das Werkzeug mit der angewählten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit G01 bis zur angegebenen Bearbeitungstiefe. Die Bohrung wird in einem Arbeitsgang bis zur Endbohrtiefe durchgeführt. Danach wird nach Ablauf einer optional programmierten Verweilzeit zum Späne brechen im Eilgang G00 auf die angegebene Rückzugsebene zurückgefahren.

Bei Angabe des Zentrierdurchmessers (@P68) wird die zu bohrende Tiefe automatisch berechnet. In diesem Fall wird eine programmierte Tiefe ignoriert. Bei der Berechnung wird der angegebene Durchmesser und der Spitzenwinkel (@P87) verwendet. Die berechnete Tiefe wird in Abhängigkeit von der Bezugsebene gefahren. Wenn kein Spitzenwinkel angegeben ist, wird von 90 Grad ausgegangen. Wird der Zentrierdurchmesser nicht angegeben, muss eine Tiefe programmiert werden.