# ID 110415

Diese Klemme kann nicht zum Referenzieren mit Nullimpuls benutzt werden.
Beschreibung | Für die Achse wurde eine Referenzpunktfahrt mit Nullimpulssuche indem P-AXIS-00084 der Wert 0 zugewiesen wurde, obwohl die verwendete Klemme diese Funktionalität nicht unterstützt. Weitere Informationen zur Parametrierung der Referenzpunktfahrt können.

FCT-M1// Kapitel: Referenzieren mit Nullimpuls ohne Referenznocken.

Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, Korrektur des Wertes von P-AXIS-00084 auf 1.
Abhilfe | Klasse | 1 | In der Achsparameterliste dem Parameter P-AXIS-00084 den Wert 1 zuweisen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse (s. P-AXIS-00016).
%2: | Aktueller Wert [-]
fehlerhafter Wert für P-AXIS-00084.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert für P-AXIS-00084.
%4: | Aktueller Wert [-]
Zeichenkette, die die Klemmenbezeichnung enthält.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.