# ID 13554

Fehlende Winkelangabe zwischen Messungen bei manueller Positionierung.
Beschreibung | Die manuell gefahrenen Winkel zwischen den Messungen wurden nicht vollständig über die Parameter @P100 und @P101 definiert. @P100 definiert den manuell gefahrenen Winkel zwischen der ersten und zweiten Messung. @P101 definiert den manuell gefahrenen Winkel zwischen der ersten und dritten Messung. Hier ist eine ungefähre Angabe ausreichend. Die Werte dienen lediglich zur Abschätzung der Messbewegung.
Reaktion | Klasse | 2 | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | 3 | Vollständiges Definieren der manuell gefahrenen Winkel über die Parameter @P100 und @P101.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm