# ID 90203

Vorschubsplitten nicht möglich, die Satzlänge ist zu kurz.
Beschreibung | Beim Vorschubsplitten ist die Länge des An- oder Abwahlsatzes kleiner als die Länge des ersten Segments. Die Länge des Satzes ist abhängig vom Modus des Vorschubsplittens, entweder in Achs- oder in Bahnrichtung.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion. Der Vorschub wird nicht gesplittet.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren des An- oder Abwahlsatzes. Alternativ den Wert für DIST_SEG1 verkleinern.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Programmierter Wert für DIST_SEG1
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Länge des An- oder Abwahlsatzes
%3: | Aktueller Wert [-]
An- bzw. Abwahl
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.