# Parametrierung

Transformationsparameter

Die Transformation kann durch den Anwender über kanal- und/oder werkzeugspezifische Werte parametriert werden. Die Bedeutung der Parameter hängt dabei rein von der Implementierung der Transformation ab. Die Parameter können in folgenden Bereiche initialisiert werden und haben unterschiedliche Gültigkeitsdauern:

- CNC Kanal
  Die Kanalparameter können in der Konfiguration der CNC pro Kanal eingestellt werden und gelten bis zum Aktualisieren dieser Kanaldaten (Download im Systemmanager).
- Werkzeug
  Parameter des Werkzeugs werden bei der Werkzeuganforderung mitgeliefert (D-Programmierung im NC-Programm) und gelten solange dieses Werkzeug im NC-Programm angewählt ist. Die Parameter können individuell pro Werkzeug initialisiert werden.
- TcCOM
  Bei der Konfiguration der Kinematik können globale Parameter angegeben werden. Diese gelten solange die Transformation geladen ist, d.h. solange TwinCAT aktiv ist.

## Weiterführende Informationen

- CNC-Parameter: Kanal und Werkzeug
- TcCOM-Parameter